重庆市铜梁区人民政府

关于调整铜梁区安溪镇黄荆沟地下水等9个

镇级集中式饮用水水源地保护区的

通 知

铜府发〔2024〕3号

各镇人民政府、街道办事处，区政府各部门，有关单位：

为规范集中式饮用水水源地管理，结合我区实际合理布局饮用水水源地，按照《重庆市生态环境局关于公布实施涪陵等区县（经开区）集中式饮用水水源地保护区的函》（渝环函〔2024〕23号）要求，决定调整铜梁区安溪镇黄荆沟地下水等9个镇级集中式饮用水水源地保护区，现依法公布实施，请认真贯彻执行。

附件：铜梁区安溪镇黄荆沟地下水等9个镇级集中式饮用水

水源地保护区调整方案

重庆市铜梁区人民政府

2024年4月3日

（此件公开发布）

附件

铜梁区安溪镇黄荆沟地下水等9个镇级集中式饮用水

水源地保护区调整方案

| 区县名称 | 序号 | 状态 | 水厂  名称 | 水源  名称 | 水源  类型 | 水源所在镇(街道) | 保护区范围划分 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级保护区 | | 二级保护区 | |
| 水域范围 | 陆域范围 | 水域范围 | 陆域范围 |
| 铜  梁  区  铜  梁  区  铜  梁  区  铜  梁  区 | 1 | 调整前 | 安溪  水厂 | 黄荆沟地下水 | 地下水 | 安溪镇 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 | | 以取水点为圆心，半径30-300米的区域。 | |
| 调整后 | 安溪  水厂 | 黄荆沟 | 河流型 | 安溪镇 | 取水口下游100米至上游1000米的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至通道末端整个水域。 | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 2 | 调整前 | 虎峰自来水厂 | 东山地下水 | 地下水 | 虎峰镇 | 以开采井为圆心，半径为30米的圆形区域。 | | 以开采井为圆心，半径为30-100米的环形区域。 | |
| 调整后 | 虎峰自来水厂 | 水鸭村 | 河流型 | 虎峰镇 | 取水口下游5米至上游源头的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度不包括一级保护区水域下游部分。 | / | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 3 | 调整前 | 虎峰双龙片区供水工程 | 双龙煤场水 | 地下水 | 虎峰镇 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 | | 以取水点为圆心，半径30-300米的区域。 | |
| 调整后 | 虎峰双龙片区供水工程 | 双龙  片区 | 河流型 | 虎峰镇 | 取水口下游100米至上游1000米的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米范围内的陆域，但不超过流域分水岭范围，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至通道末端整个水域。 | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 4 | 调整前 | 蒲吕岚峰供水站 | 新联村溶洞水 | 地下水 | 蒲吕街道 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 | | 以取水点为圆心，半径30-300米的区域。 | |
| 调整后 | 蒲吕岚峰供水站 | 新联村 | 湖库型 | 蒲吕街道 | 多年平均水位对应高程线以下的全部水域。 | 以取水口为圆心，半径为30米的区域。 | / | 以取水口为圆心，半径30-300米的区域。 |
| 5 | 调整前 | 旧县镇自来水厂 | 长河平坝煤洞水 | 地下水 | 旧县镇 | 以取水点为圆心，半径为30米的圆形区域。 | | 以取水点为圆心，半径30-300米的区域。 | |
| 调整后 | 旧县街道自来水厂 | 长河村 | 河流型 | 旧县  街道 | 取水口下游10米至上游1000米的通道水域。 | 一级保护区水域边界纵深50米的陆域范围，但不超过流域分水岭；陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同。 | 取水口上游1000米至通道末端的整个水域。 | 一级保护区陆域外，取水口对应的高程线以上的整个区域。 |
| 6 | 调整前 | 永嘉供水站 | 响水岩水库 | 水库型 | 永嘉镇 | 多年平均水位线以下的全部水域。 | 取水口侧多年平均水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 调整后 | 永嘉供水站 | 响水岩水库 | 水库型 | 永嘉镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，南侧以堤坝为边界，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区以外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过道路排水沟及山脊线范围。 |
| 7 | 调整前 | 维新营基村供水工程 | 河坝水库 | 水库型 | 维新镇 | 多年平均水位线以下的全部水域。 | 取水口侧多年平均水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 调整后 | 维新营基村供水工程 | 河坝水库 | 水库型 | 维新镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，西南侧以堤坝为边界，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区以外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过道路排水沟及山脊线范围。 |
| 8 | 调整前 | 福果供水站 | 拦河埝水库 | 水库型 | 福果镇 | 多年平均水位线以下的全部水域。 | 取水口侧多年平均水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 调整后 | 福果供水站 | 拦河埝水库 | 水库型 | 福果镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，东侧以堤坝为边界，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区以外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过道路排水沟及山脊线范围。 |
| 9 | 调整前 | 太平供水站 | 胜利水库 | 水库型 | 太平镇 | 多年平均水位线以下的全部水域。 | 取水口侧多年平均水位线以上200米范围内的陆域。 | / | 整个汇水区域。 |
| 调整后 | 太平供水站 | 胜利水库 | 水库型 | 太平镇 | 多年平均水位对应的高程线以下的全部水域。 | 一级保护区水域外200米范围内的陆域，陆域沿岸长度与一级保护区水域长度相同，但不超过流域分水岭范围。 | / | 一级保护区以外水平距离2000米范围内的陆域，但不超过道路排水沟及山脊线范围。 |